1	Erläuterung	1

2	Grundlage	1

3	Datenerfassungsblatt	1

4	Kürzel, Bauteilbezeichnung für LOGO-KUBA Datenbank	4

5	Vorgaben Katalogeinträge LOGO	6

Erläuterung

Das vorliegende Dokument dient der Erfassung von Bauwerks- und Bauteildaten.

Die Daten enthalten wesentliche Informationen zum Bauwerk, welche durch den Bauherrn in der Kunstbauten Datenbank erfasst werden. Die technischen Angaben bzw. die Angaben zur Konstruktion sind vom Projektverfasser unter Verwendung der «Vorgaben Katalogeinträge LOGO» (Kapitel 5) auszufüllen.

Die Bauwerks- und Bauteildatenerfassung ist vom Projektverfasser unter Verwendung der Begriffe gemäss Kaptiel 4, „Kürzel, Bauteilbezeichnung für LOGO-KUBA Datenbank“ vor Baubeginn zu erstellen. Die Bauleitung führt die Erfassung während der Bauausführung laufend nach und leitet diese nachgeführten Angaben dem Projektverfasser weiter.

Für die Erfassung ist das Datenerfassungsblatt (Kapitel 3) zu verwenden. Die kursiv geschriebenen Angaben werden durch den Auftraggeber vorgegeben.

Grundlage

Fachhandbuch Kunstbauten TBA-ZH, C1-1 Pläne und Dokumente, Kapitel 6.8, Bauwerks- und Bauteildaten.

Datenerfassungsblatt

Datenerfassungsblatt	Ersterfassung Massnahme
Ausgefüllt durch Büro
Projektleiter	Datum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
Bauwerks- Nr.	aaa-bbb	Bauwerks-name
Geometrie	Schwerpunkt-Koordinaten	E	2 6xx xxx	N	1 2yy yyy
Gebiete	Gemeinde (Nr. / Name)	aaa
Abmessung
Länge (Haupttragrichtung)	m	Breite (Quertragrichtung)	m
Max. Krümmung	1/m	Max. Schiefe	°
Sichtbare Höhe	m	Fläche	m2
Durchmesser	m	Max. Spannweite	m
Anzahl Felder	Schlankheit (h/L bzw. f/L)
Techn. Angaben / Konstruktion 2)
Tragsystem	Querschnitt
Pfeiler	Widerlager
Lagerungs- / Dilatationskonzept	Flügelmauern
Schleppplatten	ja / nein	Erdüberdeckung / Koffer	ja / nein
Vorspannung / Verankerung	ja / nein	Normen (aktualisiert)
Nutzlasten / HQ	Fahrvorschriften	Text
Erfüllungsgrad Tragsicherheit	Erdbebenbeurteilung / BWK
Signalisation	Denkmalschutz-objekt
Hindernisfreies Bauen – Kommentar
Überwachung / Unterhalt 2)	Kontrollmessungen / Kontrollen
Durchgeführte Massnahme	Kurzbeschrieb der durchgeführten Massnahme
Beteiligte (Büro)	Ingenieur „Überprüfung“
Projektverfasser
Bauleitung
Hauptunternehmer
Prüfingenieur
Spezialist	für
Abnahme	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Werkmangel	_
Kommentar zu Werkmangel
Kosten inkl. MWSt.	Überprüfung: 0 Fr. Massnahmenprojekt. 0 Fr. Projektierung Ausf. 0 Fr. Baukosten: 0 Fr. Verkehrsführung 0 Fr. Gesamtkosten: 0. Fr MwSt. Satz: %	Kommentar zu den Kosten

Bauteildaten (vorhandene)
Kürzel 1)	Name (Begriff)	Beschrieb / Typ	Baumaterial	Zusatzinfo	Unternehmer/ Subunternehmer, Lieferant	Oberflächenschutz

Neue Bauteile bei Ersatz
Kürzel 1)	Name (Begriff)	Beschrieb / Typ	Baumaterial	Zusatzinfo	Unternehmer/ Subunternehmer, Lieferant	Oberflächenschutz

Gemäss Kapitel 4 Kürzel, Bauteilbezeichnung für LOGO-KUBA Datenbank

Gemäss Kapitel 5 Vorgaben Katalogeinträge LOGO

Kürzel, Bauteilbezeichnung für LOGO-KUBA Datenbank

Achtung: die Darstellung der Kürzelbezeichnung beim ASTRA ist nur informativ und beim TBA Kt. ZH nicht zu verwenden.

Kürzel	Begriff	Erläuterungen	ASTRA Kürzel
1_Tragwerk
A	Anker	permanente Anker, Fels- & Bodenanker, Verankerungen	VA, VN, AN
Bo	Bogen	bogenförmiger Träger, Bogen, Gewölbe	TRB
FP	Fahrbahnplatte	auch Rahmenriegel, Rahmendecke	FP
Fü	Fahrbahnübergang	FA
GE	Gelenk	Gerbergelenk	GE
HA	Hänger, Seile, Kabel
KP	Kragplatte
L	Lager	LA
LO	Longarine	auch Pfahlriegel, Riegel	---
M	Mauer	Stützmauer, Wand, Portalmauer, Flügelmauer	MA
Pu	untere Kastenplatte	---
QT	Querträger	QT
Ro	Rohr	---
S	Stütze	auch Pfeiler, Stiel, Strebe, Stützenreihe, Pylone	STU, PY
TR	Träger	Kasten-, Vollwand-, Fachwerk-, Vierendelträger, Balken, Steg	TR
trBE	Tragender Fahrbahnbelag	z.B. Bohlen
WL	Widerlager	auch Rahmenstiel / -wand	WLK, WLO
WV	Windverband	WV
2_Grundbau
BP	Bodenplatte	---
F	Fundament	Inkl. Streifenfundament	FF
PF	Pfahlfundation	FP
SP	Schleppplatte	SP
SW	Spundwand	---
SchW	Schlitzwand
RW	Rühlwand
ZG	Zugglied	---
3_Nichttragende Bauteile
AB	Abdichtung	AD
ALB	Auslaufbauwerk	vollständige Konstruktion beim Auslauf	--
BE	Belag	Beinhaltet auch bituminöse Schutzschicht	BG
BR	Brüstung, Leitmauer
BS	Böschung, Böschungsschutz	BS
BSP	Bachsohle, Pflästerung	---
E	Entwässerung	LTG
ELB	Einlaufbauwerk	vollständige Konstruktion beim Einlauf	---
KK	Konsolkopf	---
LES	Leitschranke	Rückhaltesystem
LS	Lärmschutzelement	Beton, Glas, Holz, Alu	---
Rm	Raum	Elektroraum, Ablageraum, Zentralen etc.
RS	Randstein
SIG	Geländer
Tr	Treppen	Rampen, allgemeine Zugänge	---
4_Einrichtung
ZE	Werkleitung allg.	---
ZEA	Aufzüge, Lifte
ZEB	Beleuchtung	ZEB
ZEE	Elektroleitung	ZEE
ZEFW	Fernwärmeleitung	---
ZEG	Gasleitung	---
ZEI	Inspektionseinrichtung	Leitern, Steighilfen, Lichtschalter
ZEK	Kanalisation	ZKN
ZEL	Lüftungsanlage	ZFT
ZEMI	Militärische Sprengeinrichtung	---
ZEP	Pumpstationen	ggf. mit integriertem Ölabscheider	---
ZER	Rohr, Reserverohr	---
ZES	Signalisationsanlage	ZES
ZEW	Wasserleitung	---
ZM	Mast	Kandalaber, Strohmmast etc.	ZM

Vorgaben Katalogeinträge LOGO

Tragsystem
Querschnitt
Pfeiler	Widerlager
Lagerungs- / Dilatationskonzept	Flügelmauern
Normen (aktualisiert)
Nutzlasten Keine Einschränkung	Erdbebenbeurteilung
Signalisation	Denkmalschutzobjekt